**招标公告**

**项目编号：院总编：2018-31#**

**项目名称：江苏省盐城技师学院电子政务内网**

**接入区改造建设项目**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2018年7月

**提 示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院电子政务内网接入区改造建设项目进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

**一、招标项目**

货物技术具体参数要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、技术参数 | 单位 | | 数量 | 金额(元) | | 备注 |
| 单价 | 合价 |  |
| **一、保密部位弱电系统改造部分** | | | | | | | | |
| **1、视频监控子系统** | | | | | | | | |
| 1 | **1、视频监控子系统** | 海康威视高清网络半球摄像机 | 台 | | 2 |  |  |  |
| 2 | 监控机柜 | 600\*800\*1200 | 台 | | 1 |  |  | 甲方自备 |
| 3 | 硬盘录像机NVR | 海康威视、DS-8608N-E8 | 台 | | 1 |  |  | 甲方自备 |
| 4 | 希捷专用监控硬盘 | 希捷监控专用硬盘2T | 只 | | 1 |  |  | 甲方自备 |
| 5 | 监控交换机 | 监控交换机 | 台 | | 1 |  |  | 甲方自备 |
| 6 | 网络线 | 缆胜六类屏蔽网线 | 米 | | 100 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 缆胜RVV2\*1.0 | 米 | | 100 |  |  |  |
| 8 | 线槽 | PVC20 | 米 | | 100 |  |  |  |
| 9 | 接插件及辅材 | 国产 | 批 | | 1 |  |  |  |
| **2、门禁管理系统** | | | | | | | | |
| 1 | 管理电脑 | 联想（Lenovo） IdeaCentre C340 20英寸（i3-3240T 4G内存 500G硬盘 DVD刻录） | 台 | | 1 |  |  | 甲方自备 |
| 2 | 门禁管理软件 | 宇盾门禁管理软件 | 套 | | 1 |  |  |  |
| 3 | 双门控制器 | 宇盾双向读卡控制器，联网型；3组辅助输入，2组辅助输出 | 台 | | 1 |  |  |  |
| 4 | 02LID密码读卡器 | 宇盾密码读卡器；工作电压：12VDC±10%, 通讯接口：Wiegand34，单读卡器接口, 抗静电干扰：±15KV | 只 | | 2 |  |  |  |
| 5 | 磁力锁 | 宇盾磁力锁；外型尺寸：长205mm\*宽34mm\*高42mm.工作电压：12VDC。静态电流：300ma 启动电流：900ma 安全类型：断电开锁 | 只 | | 1 |  |  |  |
| 6 | 电源箱 | 宇盾门禁电源箱 | 只 | | 1 |  |  |  |
| 7 | ID门禁卡 | 宇盾ID门禁卡 | 张 | | 3 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 缆胜六类屏蔽网线 | 米 | | 100 |  |  |  |
| 9 | 通讯线缆 | 缆胜RVVP4\*0.75 | 米 | | 100 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 缆胜RVV2\*1 | 米 | | 100 |  |  |  |
| 11 | 线槽 | PVC20 | 米 | | 100 |  |  |  |
| **3、红外报警系统** | | | | |  | | | |
| 1 | 8路有线报警主机 | 8路有线报警主机 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 红外有线探测器 | 红外有线探测器 | | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 报警灯 | 报警灯 | | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 缆胜RVV2\*1 | | 米 | 100 |  |  |  |
| 5 | 报警线 | 缆胜报警线RVV4\*1.0 | | 米 | 100 |  |  |  |
| 6 | 网线 | 缆胜六类屏蔽网线 | | 米 | 100 |  |  |  |
| 7 | 电线管 | PVC20 | | 米 | 100 |  |  |  |
| **4、UPS电源和消防** | | | | |  | | | |
| 1 | UPS电源 | UPS主机，电池箱，4节电池 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 六氟丙烷气体灭火器 | 1只消防柜、2只六氟丙烷气体灭火器 | | 套 | 1 |  |  |  |
| **二、其他部分** | | | | |  | | | |
| 总合计费用 | |  | | | | | （本次招标项目总价含安装调试和税金） | |

2、技术要求及安装调试要求

（1）机房、重要设备间和其他保密要害部门部位应采用双向电子门禁，同时门禁后台具有审计功能。

（2）机房、重要设备间和其他保密要害部门部位需配备视频监控系统。其中摄像头监控范围能覆盖屏蔽机柜，但不正对屏蔽内设备的操作界面，视频信息控制存储端须与监控端分离，视频监控图像需保留6个月以上。结合学校13楼现有的监考系统，将增加的摄像头接入该系统，并确保数据安全达到以上要求，线路安装符合大楼监控和走线要求。

（3）红外报警系统。感应端探头需覆盖机房、重要设备间和其他保密要害部门部位进出口，报警信息能够做到有人监管，报警方式不得使用无线模式。

（4）UPS达到电子政务内网接入区设备的供电要求，消防设施达国家消防部门的要求。

（5）所有设备在指定房间（1104室）安装调试成功必须达到盐城市电子政务内网接入环境改造的要求。

**二、投标人须具备的资格条件**

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3.投标人**报名和开标时**必须携带**有效的三证合一营业执照、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。**

4.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.本项目接受联合体投标，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条的联合体投标规定，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

**三、招标内容及要求**

1．招标内容：视频系统、门禁系统、红外报警系统、UPS电源等（含调试安装）。具体货物、数量、品牌及技术参数要求等内容详见招标文件第一部分。

2．供货期限及项目完成时间：合同签订之日起7天内供货，设备和系统的安装调试10天内完成。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、售后服务等。

4．质量标准：符合国家质量体系认证。

**5．预算金额：33367元。**

**四、投标保证金及履约保证金**

1.本项目投标保证金为**人民币3000元**，投标保证金必须使用银行本票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金转为履约保证金(与投标保证金金额一致), 投标保证金在合同签订履约后无息退还；未中标单位于决标后五个工作日内退还投标保证金（无息退还）。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，投标人须对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.招标结束后，招标人可组织有关部门对中标人进行实地考察，对所投产品的采购过程、运输过程等环节进行跟踪，一经发现中标人有虚假行为的，在投标过程中发现投标人围标、串标的，将取消中标资格，没收投标保证金，列入投标单位黑名单，情节严重的送司法部门。

6.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，供货期满后全额退还（无息）。

**五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点**

1.报名、招标文件发售时间：**2018年7月5日—7月10日（9:00-11:00；15:00—17:30）；**

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002

2.投标文件递交截止时间：**2018年7月12日9时00分00秒；**

3.开标时间：**2018年7月12日9时00分00秒；**

4.投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室；

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票形式（提供银行本票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**