**竞争性谈判公告**

**项目编号：院总编：2020-106#**

**项目名称：八大碗传承班面点膳食等制作设备项目**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2020年11月

**提 示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就八大碗传承班面点膳食等制作设备项目进行竞争性谈判采购。

一、项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **报价** | **备注** |
| 1 | 4头煲仔炉 | 炉面：不锈钢板厚1.5mm，炉头：6〞文华炉头，底部配不锈钢托盘，炉脚：可调不锈钢子弹脚； | 台 | 4 |  | 质保三年 |
| 2 | 多功能自动煎药机 | 1.符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；2、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水。3、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。，自动清洗。4、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。5、采用安全、卫生的自下往上电动机械挤压方式，实现药渣充分分离。6、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。7、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能。8、具有文火、武火自动转换。9、具有安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合。10、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失。 | 台 | 1 |  | 质保三年 |
| 3 | 多功能液体真空浓缩机 | 1.通过液位传感器实现了自动去泡功能2.通过冷凝器实现了水冷功能；3.实现浓缩液温度，冷却水温度自动控制功能；4.具有真空箱水位自动控制，报警功能；5.采用大功率加热，抽真空及水冷冷凝冷却系统浓缩效率高每小时达6000-8000CC。6.低温快速浓缩，有效防止浓缩液有效成分流失7.具有防高温和防干烧功能，保证使用安全 | 台 | 1 |  | 质保三年 |
| 4 | 膏体包装机 | 1、自动包装，卫生健康。2、保质期长，易于携带，服用方便。3、包装温度、包装袋数自动显示。4、封合温度数字化控制。5、包装量为20-50ML无级变量可调整包装容量。6、适用于粘稠液和膏方包装。 | 台 | 1 |  | 质保三年 |
| 5 | 电扒炉 | 加厚镜面，全钢扒板，不锈钢304机身，可实现精准定位，定时预约，快速加热，均匀受热，多风口散热，含油烟净化系统。 | 台 | 2 |  | 质保三年 |
| 6 | 中药汤剂包装机 | 1、自动包装，卫生健康。2、保质期长，易于携带，服用方便。3、包装温度、包装袋数自动显示。4、封合温度数字化控制。5、包装量为20-50ML无级变量可调整包装容量。6、适用于粘稠液和膏方包装。 | 台 | 1 |  | 质保三年 |
| 7 | 全自动发酵箱 | 不锈钢304机身，双温控制，万向车轮，一体水箱，热风循环，电压220v 功率2800w，热风循环。 | 台 | 2 |  | 质保三年 |
| 8 | 坐地压面机 | 采用双螺旋机构自动连续完成面带的折叠、扭转，再经过三道挤压，提高了面团延展性及光泽、增加面皮之筋性与组织的细密度。整机采用光、机、电一体化自动控制完成面团的挤压、翻转、折叠、输送、预压、计数、撒面、出面转换；元器件采用韩国autonics光电、台湾磁力驱动器和伺服马达、XINBEX优质输送带等国际知名品牌确保设备稳定运转，同时设置安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障。 | 台 | 2 |  | 质保三年 |

二、采购项目预算金额

**本项目预算价19.45万元；投标人报价超过预算的为无效报价，按照未实质性响应招标文件处理，签订合同后15日内完成供货。**

三、合格谈判服务商资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3.投标人**报名和开标时**必须携带**营业执照、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）**

4.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

**二、竞争性谈判文件的获取时间及地点**

1.获取时间：**2020年11月17日—11月19日（9:00-11:00；15:00—17:30）；**

2.获取地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

**三、谈判响应文件递交时间及地点**

1. 谈判响应文件递交地点: 盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109 会议室。

2. 谈判响应文件递交截止时间：**2020年11月23日16时30分前；**

3. 谈判时间：**2020年11月23日16时30分前；（北京时间，上同）；**

**四、谈判保证金及履约保证金**

1.本项目投标保证金为**人民币3000元**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金3000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格后全额退还。

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.招标结束后，招标人可组织有关部门对中标人进行实地考察，对所投产品的采购过程、运输过程等环节进行跟踪，一经发现中标人有虚假行为的，将取消中标资格，没收投标保证金，作为不良行为清退出江苏省盐城技师学院招标市场，打入黑名单。

6.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格后全额退还。

7.招标（采购）资料费200元，在购买招标文件时现场收取。投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**五、期望得到的协助与配合**

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款**

**凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**