**招标公告**

**项目编号：院总编：2021-62#**

**项目名称：暑期技能大赛集训耗材项目**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2021年7月

**提 示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就暑期技能大赛集训耗材项目进行公开招标采购。

**一、招标项目**

**标段一：电工电气类集训耗材**

|  |
| --- |
| **电气装置项目国家集训队耗材（预算8.93万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 时间继电器 | 3RP2511-1AW30 | 只 | 10 |  |
| 2 | 弹簧端子挡片 | 雷普，挡板D-JST2.5 | 只 | 200 |  |
| 3 | 弹簧式接线端子 | 雷普，ST2.5，灰色 | 只 | 500 |  |
| 4 | 弹簧式接线端子 | 雷普，ST2.5，蓝色 | 只 | 200 |  |
| 5 | 弹簧式接线端子 | 雷普，ST2.5，黄绿色 | 只 | 200 |  |
| 6 | 配电箱安装支架 | 西门子，8GK48515KK00 | 个 | 15 |  |
| 7 | 配电板盲盖板 | 西门子，8GK45011KK11 | 个 | 40 |  |
| 8 | 曲线锯 | 博世，GST18V-li | 把 | 2 |  |
| 9 | 曲线锯条 | 博世，T123X，5支装 | 包 | 20 |  |
| 10 | 枪钻电池 | 博世，TSR1080-2-LI，12V3AH | 只 | 280 |  |
| 11 | 汇流条 | 雷普，10位，FBS10-5 | 根 | 200 |  |
| 12 | 空白标记条 | 雷普，JBS2.5，ZB6 | 根 | 1000 |  |
| 13 | 标签贴 | 得力，14\*25mm | 包 | 200 |  |
| 14 | 电缆卡 | KSS，HC-4,100只/包 | 包 | 4 |  |
| 15 | 热宿管 | 黑色，直径18 | 卷 | 5 |  |
| 16 | 金属线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 30 |  |
| 17 | 硬质UPVC线管 | Φ20mm,壁2.3mm，4米/根 | 根 | 100 |  |
| 18 | 硬质PVC线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 200 |  |
| 19 | PVC开关线槽 | XC120/50，3米/根,A型 | 根 | 40 |  |
| 20 | 网格电缆桥架 | CM50-100-3000-5-EZ，3米/根 | 根 | 50 |  |
| 21 | 电缆托盘式桥架 | 网孔式，150\*20mm,2m/根 | 根 | 50 |  |
| 22 | 开关明盒 | 86型，鸿雁 | 个 | 500 |  |
| 23 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，黄色 | 卷 | 10 |  |
| 24 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，绿色 | 卷 | 10 |  |
| 25 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，红色 | 卷 | 20 |  |
| 26 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |
| 27 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，红色 | 卷 | 10 |  |
| 28 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，黄色 | 卷 | 10 |  |
| 29 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，绿色 | 卷 | 10 |  |
| 30 | 多股软导线 | 海悦，RV，1mm²，红色 | 卷 | 30 |  |
| 31 | 多股软导线 | 海悦，RV，1mm²，黑色 | 卷 | 20 |  |
| 32 | 电缆线 | 3\*1.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |
| 33 | 电缆线 | 3\*2.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |
| 34 | 电缆线 | 5\*1mm2，5黑色 | 卷 | 5 |  |
| 35 | 电缆线 | 5\*1mm2，4黑色+双色 | 卷 | 5 |  |
| 36 | 电缆线 | 4\*1.5mm2，3黑+双色 | 卷 | 5 |  |
| 37 | 平头螺钉 | 扁头，M4\*20mm | 斤 | 20 |  |
| **制冷与空调项目国家集训队耗材（预算6.35万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 氧气 | 40L | 瓶 | 22 |  |
| 2 | 氮气 | 40L | 瓶 | 20 |  |
| 3 | 飞越割刀 | VTC-70 | 把 | 2 |  |
| 4 | 电动螺丝刀 | 博世 | 把 | 1 |  |
| 5 | 电动螺丝刀 | 龙飒 | 把 | 1 |  |
| 6 | 博世钻头 | 3.0mm | 支 | 50 |  |
| 7 | 博世钻头 | 4.0mm | 支 | 50 |  |
| 8 | 博世钻头 | 6.5mm | 支 | 30 |  |
| 9 | 博世钻头 | 10.0mm | 支 | 10 |  |
| 10 | 钻头 | 12.5mm | 支 | 10 |  |
| 11 | 批头 | 75mm\*4 | 支 | 20 |  |
| 12 | 批头 | 75mm\*4.5 | 支 | 20 |  |
| 13 | 批头 | 100mm\*4 | 支 | 20 |  |
| 14 | 批头 | 100mm\*4.5 | 支 | 20 |  |
| 15 | 飞越扩口器 | VFT-808U | 套 | 2 |  |
| 16 | 飞越扩口器夹板 | 英制808 | 只 | 4 |  |
| 17 | 胀管器胀头 | 3/8 | 只 | 5 |  |
| 18 | 飞越手动胀管器 | VST-22 | 付 | 10 |  |
| 19 | 螺丝刀 | 福冈9006 | 把 | 5 |  |
| 20 | 棘轮螺丝刀柄 | 绿林 | 把 | 5 |  |
| 21 | 单接头 | 1/4 | 只 | 200 |  |
| 22 | 单接头 | 1/2 | 只 | 100 |  |
| 23 | 螺纹直通 | 3/8 | 只 | 30 |  |
| 24 | 螺纹直通 | 1/2 | 只 | 30 |  |
| 25 | 螺纹直通变径 | 3/8转1/4 | 只 | 30 |  |
| 26 | 螺纹直通变径 | 1/2转3/8 | 只 | 30 |  |
| 27 | 变径纳子 | 1/2转3/8 | 只 | 30 |  |
| 28 | 变径纳子 | 3/8转1/4 | 只 | 30 |  |
| 29 | 管码 | 3/8 | 只 | 1000 |  |
| 30 | 焊条 | 磷铜 | KG | 30 |  |
| 31 | 铜封帽 | 22mm | 只 | 60 |  |
| 32 | 绝缘接线端子 | FDFN2-250 | 包 | 4 |  |
| 33 | 自攻螺丝 | 大扁头国标4\*20 | KG | 3 |  |
| 34 | 记号笔 | 得力双头 | 支 | 30 |  |
| 35 | 电池 | 南孚5号 | 节 | 60 |  |
| 36 | 工作服 | 夏季纯棉 | 套 | 8 |  |
| 37 | 劳保鞋 | 钢头劳保鞋 | 双 | 4 |  |
| 38 | 氧气减压阀 | 上减牌 | 只 | 10 |  |
| 39 | 丙烷减压阀 | 上减牌 | 只 | 10 |  |
| 40 | 防回火阀 | RICHU | 只 | 20 |  |
| 41 | 燃气泄露报警器 | EVERTE | 只 | 5 |  |
| 42 | 氧气管卡箍 | 304SS,LIXUS | 只 | 100 |  |
| 43 | 数字万用表 | UT33D | 块 | 5 |  |
| 44 | 指针万用表 | 天宇MF-47 | 块 | 5 | 塑料盒装 |
| 45 | 快速接线端子 | 二位 | 只 | 50 |  |
| 46 | 单向阀 | 丹弗斯螺口1/2 | 只 | 5 |  |
| 47 | 铜管 | 5/8 | KG | 20 |  |
| 48 | 内存卡 | 64G高速卡 | 只 | 3 |  |
| 49 | 记号笔 | 得力双头 | 支 | 36 |  |
| 50 | 铜管 | 3/8 | KG | 130 |  |
| 51 | 铜管 | 1/2 | KG | 130 |  |
| 52 | 手套 | 3M | 付 | 50 |  |
| 53 | 表管 | 鸿森1500 | 付 | 5 |  |
| 54 | 测电笔 | UT12E | 付 | 5 |  |
| 55 | 制冷剂 | 巨化R134a，13.5KG | 瓶 | 5 |  |
| 56 | 扎带 | KSS3.6\*200mm | 袋 | 10 |  |
| 57 | 空调扎带 | 21丝 | 卷 | 100 |  |
| 58 | 热回收水箱 | 250\*170\*150 | 只 | 3 | 304不锈钢定做 |
| 59 | 铜封帽 | 1/2 | 只 | 100 |  |
| 60 | 保温套 | 1/2 | 根 | 50 |  |
| 61 | 电缆 | 国标3\*1.0 | 卷 | 5 |  |
| 62 | 冷凝器 | 1P | 只 | 2 |  |
| **智能制造应用技术大赛耗材（预算1.16万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 一字起 | 世达3.2\*100 | 个 | 6 |  |
| 2 | 一字起 | 世达6\*150 | 个 | 6 |  |
| 3 | 十字起 | 世达1\*100 | 个 | 6 |  |
| 4 | 十字起 | 世达2\*150 | 个 | 6 |  |
| 5 | 开口扳手 | 世达十三件双开口扳手 | 套 | 2 |  |
| 6 | 鸭嘴剥线钳 | 老A剥线钳6.5英寸 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管制压线钳 | 7寸正四边形 | 个 | 6 |  |
| 8 | 压线钳（扁头） | 压线钳9英寸 | 个 | 4 |  |
| 9 | 斜口钳 | 世达斜口钳5英寸 | 个 | 6 |  |
| 10 | 1.5平方单股铜芯线100米 | 正泰1.5平方单股铜芯线100米 | 卷 | 6 |  |
| 11 | 1.5平方\*3芯软线100米 | 正泰1.5平方三芯铜线100米 | 卷 | 4 |  |
| 12 | 步进电机丝杆滑台套装套件 | 带编码器 | 套 | 10 |  |
| 13 | 螺丝（含螺母） | M3\*8 | 个 | 5000 |  |
| **乡村振兴技能大赛训练耗材（预算0.97万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 多股软线 | BVR-0.75 | 卷 | 130 |  |
| 2 | 接线针 | 0.75mm2 | 袋 | 60 |  |
| 3 | 四边形压线钳 | 针式冷压端子钳四边形压线钳 | 把 | 10 |  |

**标段二：机械加工类耗材**

|  |
| --- |
| **振兴杯大赛（车工）耗材（预算2.16万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 国家职业资格培训教材教材（机械工业出版社） | 车工（中级） | 本 | 3 |  |
| 2 | 中职课程改革成果教材 | 零部件测绘实训手册 | 本 | 3 |  |
| 3 | 机械设计手册 |  | 本 | 3 |  |
| 4 | 工作服 | 夏装 （长袖） | 套 | 3  |  |
| 5 | 防护镜 |  | 副 | 3 |  |
| 6 | 防砸鞋 |  | 双 | 3 |  |
| 7 | 工作帽 |  | 顶 | 3 |  |
| 8 | 钢材 | φ70圆钢 长155 | 根 | 20  |  |
| 9 | 钢材 | φ60圆钢 长210 | 根 | 20  |  |
| 10 | 钢材 | φ35圆钢 长90 | 根 | 20  |  |
| 11 | 90°机夹车刀刀片 | 刀片 | 盒 | 2  |  |
| 12 | 35°外圆车刀杆 | 狮王SVJBR 2525K-16 | 把 | 3 |  |
| 13 | 35°尖刀刀片 | 京瓷VBMT160404 HQ TN60 | 盒 | 1 |  |
| 14 | 3mm强力型外槽刀杆系列 | 狮王H-KGML 2525K-3-T20 | 把 | 3 |  |
| 15 | 3mm切槽刀片 | 狮王GMM3020-040MS TN90 | 盒 | 1 |  |
| 16 | 抗震内孔刀杆系列 | （高速钢）H16N-SCLCR/L-09 | 把 | 3  |  |
| 17 | 抗震内孔刀杆系列 | （高速钢）H20Q-SCLCR/L-09 | 把 | 3  |  |
| 18 | 抗震内孔刀杆系列 | (钨钢）C16Q-SCLCR/L-09 | 把 | 3  |  |
| 19 | 60°外圆车刀杆 | 狮王MTJNR 2525K-16 | 把 | 3 |  |
| 20 | 60°外圆刀片 | 京瓷TNGG160408R-ST CA6525 | 盒 | 3 |  |
| 21 | 60°外圆刀片 | 三菱TNGG160404R-F NX2525 | 盒 | 3 |  |
| 22 | 高速钢车刀 | 12×12×200 超硬 | 把 | 9 |  |
| 23 | 高速钢车刀 | 16×16×200 超硬 | 把 | 9 |  |
| 24 | 内梯形螺纹刀杆 | φ25×50 定制 | 把 | 3 |  |
| 25 | 镗孔刀 | φ22×100 定制 | 把 | 6 |  |
| 26 | 镗孔刀 | φ25×65 定制 | 把 | 6 |  |
| 27 | 镗孔刀 | φ28×55 定制 | 把 | 9 |  |
| 28 | 镗孔刀 | φ32×70 定制 | 把 | 6 |  |
| 29 | 镗孔刀 | φ42×50 定制 | 把 | 6 |  |
| 30 | 网纹滚花刀 | m0.4 | 把 | 3 |  |
| 31 | 中心钻 | B3 | 盒 | 2 |  |
| 32 | 润滑防锈剂 |  | 罐 | 3  |  |
| 33 | 打印机墨盒 | 佳能2900适用 | 只 | 1 |  |
| 34 | 纱手套 |  | 副 | 12 |  |
| 35 | 金刚笔 |  | 支 | 3  |  |
| **智能制造应用技术大赛耗材（预算0.81万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 钢用高效钨钢铣刀/平底刀 | 5060-2 ￠4\*11\*50L\*4T | 支 | 6 |  |
| 2 | 钢用高效钨钢铣刀/平底刀 | 5060-2 ￠6\*16\*50L\*4T | 支 | 6 |  |
| 3 | 钢用高效钨钢铣刀/平底刀 | 5060-2 ￠8\*20\*60L\*4T | 支 | 4 |  |
| 4 | 钢用高效钨钢铣刀/平底刀 | 5060-2 ￠10\*25\*75L\*4T | 支 | 5 |  |
| 5 | 钢用高效钨钢铣刀/平底刀 | 5060-2 ￠12\*30\*75L\*4T | 支 | 4 |  |
| 6 | 软爪 | 10寸液压软爪 | 付 | 1 |  |
| 7 | 铝块 | 40×40×60 | 块 | 30 |  |
| 8 | 45#圆钢 | Φ80×90 | 根 | 30 |  |
| 9 | 外圆车刀 | 狮王WWLNL2525M08 | 把 | 1 |  |
| 10 | 外槽刀杆 | 狮王 H-KGML-2525K-3-T20 | 把 | 1 |  |
| 11 | 3mm切槽刀片 | 京瓷GMM3020-040MW PR930 | 片 | 10 |  |
| 12 | 外圆刀片 | 京瓷WNMG080404 HQCA5525 | 片 | 10 |  |

**标段三：服装建筑类**

|  |
| --- |
| **砌筑工耗材（预算2.02万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 蒸压灰砂砖 | 240✖115✖53 | 块 | 3000 | 黄色1500块，红色900块，蓝色600块 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 淘宝网蚌湖实业600L和800L | 个 | 2 |  |
| 3 | 激光投线仪 | 博世绿光水平仪GCL2-15G | 台 | 3 |  |
| 4 | 防护镜、防护耳罩、手套、安全鞋、 | 劳保用品 | 套 | 4 |  |
| 5 | 大型圆规 | 圆规20寸 | 桶 | 1 |  |
| 6 | 皮数板 | 2米 | 根 | 6 |  |
| 7 | 大型带水切割机 | 亲 容力tcs250A-900型无刷电机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 切割机刀片 | 直径250 | 片 | 4 |  |
| 9 | 切割机围护板 | 制作 | 套 | 1 |  |
| 10 | 平板车手推 | 送砖 | 辆 | 1 |  |
| 11 | 方管 | 40mm✖40mm | 根 | 6 |  |
| 12 | 粗沙 | 黄沙 | 吨 | 4 |  |
| 13 | 石灰膏 | 熟石灰 | 吨 | 2 |  |
| 14 | 灰桶 | 直径30公分，高度18公分 | 个 | 3 |  |
| 15 | 胶水管水龙头 | 50米管子 | 套 | 1 |  |
| 16 | 沙子筛网 | 2米长✖1米宽 | 张 | 2 |  |
| 17 | 黑水记号笔 | 晨光 | 盒 | 15 |  |
| 18 | 磁性方尺 | 50mm✖40mm | 把 | 3 |  |
| 19 | 大型量角器 | 日本三量（187-101） | 套 | 1 |  |
| **第46届世赛时装技术耗材（预算1.96万元）** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 时装料 | 门幅144CM | 米 | 240 |  |
| 2 | 棉布 | 门幅144CM | 米 | 50 |  |
| 3 | 女体全身半腿人体模特 | 建智165/84A | 个 | 4 |  |
| 4 | 服装饰品 | 装饰材料 | 批 | 1 |  |
| 5 | 高光相片纸 | A4 | 包 | 10 |  |
| 6 | 文件袋 | A4 | 袋 | 10 |  |
| 7 | 文件夹 | A4 | 袋 | 10 |  |
| 8 | 透明胶带 | 1CM宽 | 筒 | 5 |  |
| 9 | 透明胶带 | 5—8CM宽 | 个 | 10 |  |

**备注：本项目分为三个标段，投标人可以选择其中一个标段投标也可以选择多个标段投标，兼投兼中，多标段投标的投标人需分标段制作和封装投标文件。**

**二、投标人须具备的资格条件**

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3.投标人**报名和开标时**必须携带**营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）**

4.供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.本项目不接受联合体投标。

**三、招标内容及要求**

1．招标内容：暑期技能大赛集训耗材项目

2．服务期限：签订合同后，7个工作日内完成供货。

3．质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。

4．预算金额：**标段一：17.41万元；标段二：2.97万元；标段三：3.98万元；超过预算的报价为无效报价（且不超过各项目的预算价）。**

**四、投标保证金及履约保证金**

1、本项目投标保证金为**人民币1000元/标段**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元/标段。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求设计并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

**五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点**

1、报名、招标文件发售时间：**2021年7月9日—7月15日（9:00-11:00；15:00—17:30）；**

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2、投标文件递交截止时间：**2021年7月19日9时35分00秒；**

3、开标时间：**2021年7月19日9时35分00秒；**

4、投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼11楼会议室。

5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**六、期望得到的协助与配合**

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

**七、疫情防控要求**

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2） 各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，按照疾控部门要求执行。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**