**招标公告**

**项目编号：院总编：2021-80#**

**项目名称：第46届世界技能大赛管道与制暖第一阶段集训耗材项目**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2021年9月

**提 示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第46届世界技能大赛管道与制暖第一阶段集训耗材项目进行公开招标采购。

**一、招标项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 燃气壁挂炉 | 20KW，额定功率125W，最小启动流量2.7L/min | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 台盆 | 悬挂式，410\*410\*150 | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 下水直接+P型下水弯 | 带溢水孔，不锈钢墙排 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 双温水咀 | 全铜，单柱，高180mm，具台盆面100mm | 只 | 5 |  |  |  |
| 5 | 隐藏式台盆支架 | 与世赛框架配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 台盆支架安装板 | 与世赛框架配套 | 块 | 5 |  |  |  |
| 7 | 台盆安装套件 | 与世赛框架配套 | 套 | 5 |  |  |  |
| 8 | 隐藏式座便器支架 | 与世赛框架配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 马桶 | 悬挂后排式，与世赛框架配套 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 冲厕面板 | 与世赛框架配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 面板连接杆黑红 | 与世赛框架配套 | 套 | 22 |  |  |  |
| 12 | 花洒 | 暗装式，带顶喷花洒 | 套 | 5 |  |  |  |
| 13 | 单柄加长洗衣机水咀 | 304不锈钢，20cm | 只 | 22 |  |  |  |
| 14 | 铝合金型材 | 4080,壁厚1.8mm，6米/根 | 米 | 66 |  |  |  |
| 15 | TECE型材 | 33\*33\*4.5m | 支 | 20 |  |  |  |
| 16 | TECE角接 |  | 只 | 120 |  |  |  |
| 17 | TECE固定件（底座） | M8 | 只 | 300 |  |  |  |
| 18 | TECE固定件（底座） | M10 | 只 | 50 |  |  |  |
| 19 | 免漆板 | 1220\*2440\*18 E0实芯 | 张 | 55 |  |  |  |
| 20 | 重型台钳 | 8//重型，最大夹紧力≥35KN，底盘直径224mm，安装孔直径14mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 焊接气 | 与罗森博格焊枪配套 | 瓶 | 60 |  |  |  |
| 22 | 铜球阀 | Q11-3/4T | 只 | 30 |  |  |  |
| 23 | 铜球阀 | Q11-1/2T | 只 | 30 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢球阀 | Q11-1/2P，304不锈钢，一片式 | 只 | 40 |  |  |  |
| 25 | 无尘推台锯 | 精密方形导轨，电动升降，可翻转切割，4根双层导轨，可折叠 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 链管钳 | 10-114mm，小管器中心距122mm,单孔安装 | 套 | 5 |  |  |  |
| 27 | 套丝牙头 | 3/4//，与罗森博格套丝扳手配套 | 套 | 5 |  |  |  |
| 28 | 套丝牙头 | 1/2//，与罗森博格套丝扳手配套 | 套 | 8 |  |  |  |
| 29 | 卷尺 | 5.5M，外形尺寸86mm\*68mm\*35mm，带磁爪 | 把 | 5 |  |  |  |
| 30 | 钢直尺 | 150mm，终身保用 | 把 | 8 |  |  |  |
| 31 | 钢直尺 | 300mm，终身保用 | 把 | 4 |  |  |  |
| 32 | 钢直尺 | 500mm，终身保用 | 把 | 7 |  |  |  |
| 33 | 钢直尺 | 1000mm | 把 | 5 |  |  |  |
| 34 | 钢直尺 | 1500mm | 把 | 12 |  |  |  |
| 35 | 直角尺 | 300mm，终身保用 | 把 | 5 |  |  |  |
| 36 | 直角尺 | 250mm，终身保用 | 把 | 5 |  |  |  |
| 37 | 数显水平尺 | 60\*60\*35，双轴数显，精度±0.05°，五面磁铁 | 把 | 6 |  |  |  |
| 38 | 数显水平尺 | 985D型600mm | 把 | 3 |  |  |  |
| 39 | 数显角度尺 | 0-225度，精度±0.05°，带水平泡 | 把 | 5 |  |  |  |
| 40 | 锯弓 | 300mm，长460mm，高150mm,卡口紧固，标配金属双柔性锯条 | 把 | 5 |  |  |  |
| 41 | 羊角锤 | 0.8磅，减震，鹤形 | 把 | 11 |  |  |  |
| 42 | 计算器 | 函数计算 | 只 | 10 |  |  |  |
| 43 | 钢丝刷 |  | 把 | 15 |  |  |  |
| 44 | 美工刀 | T系列重型，内置5片梯形刀片位 | 把 | 6 |  |  |  |
| 45 | 管钳 | 净重1.04KG 12// | 把 | 2 |  |  |  |
| 46 | 水泵钳 | 70411,8// | 把 | 2 |  |  |  |
| 47 | 水泵钳 | 70412,10// | 把 | 3 |  |  |  |
| 48 | 铜管割刀刀片 | 两片装，刀片直径22MM，内孔直径5MM，刀片厚度8MM,刀片宽度3MM | 套 | 11 |  |  |  |
| 49 | 电动铜管胀管头 | 16 | 只 | 5 |  |  |  |
| 50 | 电动铜管胀管头 | 19 | 只 | 5 |  |  |  |
| 51 | 电动铜管胀管头 | 22 | 只 | 5 |  |  |  |
| 52 | 防火毯 | 长330mm\*宽500mm，焊接隔热1000℃ | 块 | 4 |  |  |  |
| 53 | 尖嘴钳套装 | 4件套，终身保用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 54 | 电动螺丝刀+十 字一字六角批头 | GSB180-LI，软扭最大21牛顿米，硬扭最大54牛顿米 | 套 | 4 |  |  |  |
| 55 | 管口修整器 | 16-18-20 | 把 | 5 |  |  |  |
| 56 | 开口梅花两 用扳手套装 | 10件/套，终身保用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 57 | 内六角扳手套装 | 16件/套，终身保用 | 套 | 3 |  |  |  |
| 58 | 内六角扳手 | 3mm，终身保用 | 个 | 6 |  |  |  |
| 59 | 活络扳手 | 12寸，终身保用 | 把 | 3 |  |  |  |
| 60 | 起子套装 | 十三件套，终身保用 | 套 | 3 |  |  |  |
| 61 | 工业塑料收纳盒 | 470\*300\*170，带连接件 | 个 | 150 |  |  |  |
| 62 | 木工板开孔器 | ψ38 | 把 | 15 |  |  |  |
| 63 | 木工板开孔器 | ψ50 | 把 | 15 |  |  |  |
| 64 | 木工板开孔器 | ψ110 | 把 | 5 |  |  |  |
| 65 | 彩色自动铅笔 | 八色，带铅各一盒,尺寸146MM,可伸缩笔嘴，摇动出铅 | 套 | 15 |  |  |  |
| 66 | 塑料直尺 | 300mm | 把 | 15 |  |  |  |
| 67 | 电子压力表 | M20\*1.5 0-2.5Mpa | 只 | 22 |  |  |  |
| 68 | 压力表表座转换接头 | 内20\*1.5 外4分 | 只 | 30 |  |  |  |
| 69 | 快速自锁接头 | SH-20 | 只 | 30 |  |  |  |
| 70 | 快速自锁接头 | PH-20 | 只 | 40 |  |  |  |
| 71 | 快速自锁接头 | SM-40 | 只 | 60 |  |  |  |
| 72 | 加长角阀 | Dn15 蓝色，8cm | 只 | 25 |  |  |  |
| 73 | 加长角阀 | Dn15 红色，8cm | 只 | 25 |  |  |  |
| 74 | 恒温混水阀 | Dn15 | 只 | 8 |  |  |  |
| 75 | 恒温混水阀 | Dn20 | 只 | 2 |  |  |  |
| 76 | 泵接头 | 3/4-1/2英寸 | 付 | 30 |  |  |  |
| 77 | 双螺母减振管卡 | ψ15 M8 | 只 | 600 |  |  |  |
| 78 | 双螺母减振管卡 | ψ20 M8 | 只 | 600 |  |  |  |
| 79 | 双螺母减振管卡 | ψ27 M8 | 只 | 200 |  |  |  |
| 80 | 梯子 | 4步，铝合金，双层加厚航空铝，承重150KG | 个 | 5 |  |  |  |
| 81 | 计时器 | 电子 | 个 | 15 |  |  |  |
| 82 | 卡压钳维修 | 换油，清理 | 项 | 4 |  |  |  |
| 83 | 电池 | 7号电池，聚能环3代 | 个 | 24 |  |  |  |
| 84 | 电池 | 5号电池，聚能环3代 | 个 | 24 |  |  |  |
| 85 | 电池 | 9V，聚能环3代 | 个 | 40 |  |  |  |
| 86 | 镀锌钢管 | DN20-6m，GB/T3091-2015 | 米 | 240 |  |  |  |
| 87 | 镀锌钢管 | DN15-6m，GB/T3091-2015 | 米 | 180 |  |  |  |
| 88 | 不锈钢90度内丝弯头 | DN20 | 只 | 150 |  |  |  |
| 89 | 不锈钢90度内丝弯头 | DN15 | 只 | 150 |  |  |  |
| 90 | 不锈钢90度内外丝弯头 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 91 | 不锈钢90度内外丝弯头 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 92 | 不锈钢等径三通 | DN20 | 只 | 150 |  |  |  |
| 93 | 不锈钢等径三通 | DN15 | 只 | 150 |  |  |  |
| 94 | 不锈钢变径三通 | DN20-15 | 只 | 100 |  |  |  |
| 95 | 不锈钢外丝三通 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 96 | 不锈钢45度内丝弯头 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 97 | 不锈钢45度内丝弯头 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 98 | 不锈钢内丝活接 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 99 | 不锈钢内丝活接 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 100 | 不锈钢内外丝活接 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 101 | 不锈钢内外丝活接 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 102 | 不锈钢管帽 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 103 | 不锈钢管帽 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 104 | 不锈钢管堵 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 105 | 不锈钢管堵 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 106 | 不锈钢内丝直接 | DN20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 107 | 不锈钢内丝直接 | DN15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 108 | 不锈钢内丝变径直接 | DN20-15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 109 | 不锈钢外丝变径直接 | DN20-15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 110 | 不锈钢补芯 | DN20-15 | 只 | 50 |  |  |  |
| 111 | 卡压式 不锈钢45°等径弯头 | L22 | 只 | 120 |  |  |  |
| 112 | 卡压式 不锈钢45°等径弯头 | L16 | 只 | 120 |  |  |  |
| 113 | 卡压式 不锈等径直接 | S22 | 只 | 50 |  |  |  |
| 114 | 卡压式 不锈钢循环水回水弯 | T16x1/2// | 只 | 100 |  |  |  |
| 115 | 焊接型紫铜直接 | S22 | 只 | 120 |  |  |  |
| 116 | 焊接型紫铜活直接 | S16 | 只 | 120 |  |  |  |
| 117 | 焊接型紫铜变径直接 | S22-16 | 只 | 120 |  |  |  |
| 118 | 焊接型紫铜管帽 | D22 | 只 | 100 |  |  |  |
| 119 | 焊接型紫铜管帽 | D16 | 只 | 100 |  |  |  |
| 120 | 型材切割机锯片 | GCD12JL合金锯片 | 只 | 2 |  |  |  |
| 121 | 热熔对接顺水三通 | ψ110 | 只 | 20 |  |  |  |
| 122 | 热熔对接顺水变径三通 | ψ110-50 | 只 | 15 |  |  |  |
| 123 | 马桶连接直接 | 承插偏心弯头110 | 只 | 10 |  |  |  |
| 124 | 热熔对接45度弯头 | ψ75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 125 | 热熔对接88.5度弯头 | ψ75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 126 | 外六角螺栓螺母套装 | 304不锈钢，M8\*90 | 套 | 300 |  |  |  |
| 127 | 多功能修边机开孔开槽电铲 | 600W至尊套装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 128 | 木工直锯片 | 30mm | 只 | 5 |  |  |  |
| 129 | PP承插顺水三通 | ψ110 | 只 | 40 |  |  |  |
| 130 | PP承插顺水变径三通 | ψ110-75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 131 | PP承插顺水变径三通 | ψ110-50 | 只 | 20 |  |  |  |
| 132 | PP承插斜45度等径三通 | ψ110 | 只 | 40 |  |  |  |
| 133 | PP承插斜45度等径三通 | ψ75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 134 | PP承插斜45度等径三通 | ψ50 | 只 | 50 |  |  |  |
| 135 | PP承插斜45度异径三通 | ψ110\*50 | 只 | 50 |  |  |  |
| 136 | PP承插斜45度异径三通 | ψ75\*50 | 只 | 20 |  |  |  |
| 137 | PP承插45度弯头 | ψ110 | 只 | 20 |  |  |  |
| 138 | PP承插45度弯头 | ψ75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 139 | PP承插45度弯头 | ψ50 | 只 | 60 |  |  |  |
| 140 | PP承插88.5度弯头 | ψ110 | 只 | 30 |  |  |  |
| 141 | PP承插88.5度弯头 | ψ75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 142 | PP承插88.5度弯头 | ψ50 | 只 | 50 |  |  |  |
| 143 | PP承插管堵 | ψ110 | 只 | 20 |  |  |  |
| 144 | PP承插管堵 | ψ75 | 只 | 10 |  |  |  |
| 145 | PP承插管堵 | ψ50 | 只 | 10 |  |  |  |
| 146 | PP承插偏心异径直接 | ψ110-75 | 只 | 20 |  |  |  |
| 147 | PP承插偏心异径直接 | ψ110-50 | 只 | 30 |  |  |  |
| 148 | PP承插偏心异径直接 | ψ75-50 | 只 | 20 |  |  |  |
| 149 | PP承插检查口 | ψ110 | 只 | 20 |  |  |  |
| 150 | 铜外丝直接 | Dn20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 151 | 铜外丝直接 | Dn15 | 只 | 100 |  |  |  |
| 152 | 铜外丝变径直接 | Dn20-15 | 只 | 80 |  |  |  |
| 153 | 铜带底座的内丝弯头 | Dn15 | 只 | 110 |  |  |  |
| 154 | 铜带底座的内外丝弯头 | Dn15 | 只 | 100 |  |  |  |
| 155 | 半圆头螺钉 | M6\*35，304不锈钢，内六角 | 只 | 5000 |  |  |  |
| 156 | 不锈钢牙棒 | M10-1000mm | 根 | 100 |  |  |  |
| 157 | 自攻螺钉 | M4\*20 沉头十字槽 | 只 | 7000 |  |  |  |
| 158 | 焊锡丝 | 2mm 1Kg，SnCu0.7实心 | 卷 | 15 |  |  |  |
| 159 | 焊锡膏 | 100g | 盒 | 40 |  |  |  |
| 160 | 甲基硅油 | 1L | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 161 | 汽车专用抹布 | 30\*40cm | 条 | 60 |  |  |  |
| 162 | 百洁布 | 10片/盒，不含金属成分，不损伤被擦物体；去除氧化物、腐蚀物，污点、油污以及残渣等；焊接后擦拭，铜管光亮如新。 | 盒 | 15 |  |  |  |
| 163 | 喷壶 | 304不锈钢 | 只 | 15 |  |  |  |
| 164 | 金属高压机油壶 | 金属 | 只 | 15 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  | |

**二、投标人须具备的资格条件**

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3.投标人**报名和开标时**必须携带**营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）**

4.供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.本项目不接受联合体投标。

**三、招标内容及要求**

1．招标内容：第46届世界技能大赛管道与制暖第一阶段集训耗材

2．服务期限：签订合同后，10个工作日内完成供货。

3．质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。

4．预算金额：**23.78万元；超过预算的报价为无效报价。**

**四、投标保证金及履约保证金**

1、本项目投标保证金为**人民币5000元**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金5000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求设计并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

**五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点**

1、报名、招标文件发售时间：**2021年9月13日—9月17日（9:00-11:00；15:00—17:30）；**

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2、投标文件递交截止时间：**2021年9月18日15时10分00秒；**

3、开标时间：**2021年9月18日15时10分00秒；**

4、投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼15楼会议室。

5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**六、期望得到的协助与配合**

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

**七、疫情防控要求**

**因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：**

**1、参与我校招标采购相关人员一律从学校文港中路校区南大门进出，车辆一律不得进入校园。（因文港中路道路施工，从育才路南大门进入校园）**

**2、各投标人项目授权代表仅限1人进入校园。**

**3、项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。**

**4、项目授权代表进入校园前，须在文港中路校区南大门外，进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，需提供48小时内的核酸检测阴性证明，无核酸检测阴性证明的，一律不得进入校园。**

**5、投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动，必须全程佩戴口罩，不得随意走动，投标工作结束后应立即按规定线路离开校园，不逗留。**

**6、投标人应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开、评标室，不能在规定时间参加开标会，或不能在投标文件递交截止时间前到达，以及因不符合上述疫情防控要求的，所造成的风险及损失，由投标人自行承担。**

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**