**招标公告（二次）**

**项目编号：院总编：2022-37#**

**项目名称：2022年暑期集训机械汽车类耗材采购项目**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2022年7月

**提 示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就2022年暑期集训机械汽车类耗材采购项目进行公开招标采购。

**一、招标项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额(元)** | **备注** |
| 1 | 铝块 | 40×40×65mm | 块 | 60 |  |  | 数控车 |
| 2 | 45#圆钢 | φ80×135mm | 根 | 30 |  |  | 数控车 |
| 3 | 泰伦特切削液 | CCF-10 18KG | 桶 | 1 |  |  | 数控车 |
| 4 | 35°外圆刀片（铝） | 克洛伊 VBMT160404 -AK H01 | 片 | 20 |  |  | 数控车 |
| 5 | 3mm切槽刀片 | 京瓷GMM3020-040MW PR930 | 片 | 20 |  |  | 数控车 |
| 6 | R1.5球刀片 | 京瓷GMM3020-150R PR930 | 片 | 10 |  |  | 数控车 |
| 7 | R2球刀片 | 京瓷GMM3020-200R PR930 | 片 | 10 |  |  | 数控车 |
| 8 | 3mm切槽刀片 | 京瓷GMM3020-TMR PR1115 | 片 | 20 |  |  | 数控车 |
| 9 | 3mm切槽刀片 | 京瓷GMM3020-040MS PR930 | 片 | 20 |  |  | 数控车 |
| 1 | 泰伦特切削液 | CCF-10 18KG | 桶 | 1 |  |  | 数控铣 |
| 2 | 铝用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/6070 ￠4\*11\*50L\*3T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 3 | 铝用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/6070 ￠6\*16\*50L\*3T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 4 | 铝用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/6070 ￠8\*20\*60L\*3T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 5 | 铝用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/6070 ￠10\*25\*75L\*3T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 6 | 铝用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/6070 ￠12\*30\*75L\*3T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 7 | 钢用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/5060-2 ￠4\*11\*50L\*4T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 8 | 钢用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/5060-2 ￠6\*16\*50L\*4T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 9 | 钢用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/5060-2 ￠8\*20\*60L\*4T | 支 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 10 | 钢用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/5060-2 ￠10\*25\*75L\*4T | 支 | 12 |  |  | 数控铣 |
| 11 | 钢用钨钢铣刀/平底刀 | 普刃/5060-2 ￠12\*30\*75L\*4T | 支 | 12 |  |  | 数控铣 |
| 12 | 寻边器无磁 | 普刃/φ10 | 个 | 8 |  |  | 数控铣 |
| 13 | 带表机械式Z轴设定仪 | 普刃/50-0.01mm | 个 | 2 |  |  | 数控铣 |
| 1 | 铝用硬质合金铣刀 | ￠4\*13\*50L\*3T | 支 | 15 |  |  | 工业机械 |
| 2 | 铝用硬质合金铣刀 | ￠6\*17\*50L\*3T | 支 | 15 |  |  | 工业机械 |
| 3 | 铝用硬质合金铣刀 | ￠8\*22\*65L\*3T | 支 | 15 |  |  | 工业机械 |
| 4 | 铝用硬质合金铣刀 | ￠10\*27\*70L\*3T | 支 | 10 |  |  | 工业机械 |
| 5 | 整体钨钢合金涂层螺纹铣刀 | M6\*1（三牙） | 支 | 4 |  |  | 工业机械 |
| 6 | 整体钨钢合金涂层螺纹铣刀 | M8\*1.5（三牙） | 支 | 4 |  |  | 工业机械 |
| 7 | 倒角刀 | ￠6 | 支 | 4 |  |  | 工业机械 |
| 8 | 铝块6061 | 18\*5\*6（长\*宽\*高）cm | 块 | 30 |  |  | 工业机械 |
| 9 | 铝块6061 | 15\*10\*5（长\*宽\*高）cm | 块 | 35 |  |  | 工业机械 |
| 10 | 钢块 | 18\*5\*6（长\*宽\*高）cm | 块 | 10 |  |  | 工业机械 |
| 11 | 无尘纸 | W3035(30\*35)500张/卷 | 卷 | 4 |  |  | 工业机械 |
| 12 | U型垫片 | 30\*40\*0.02mm | 片 | 20 |  |  | 工业机械 |
| 13 | U型垫片 | 30\*40\*0.05mm | 片 | 20 |  |  | 工业机械 |
| 14 | U型垫片 | 30\*40\*3mm | 片 | 10 |  |  | 工业机械 |
| 15 | 钢尺 | 30cm 加厚 | 把 | 2 |  |  | 工业机械 |
| 16 | 链条连接头卡簧片 | 3寸 | 片 | 10 |  |  | 工业机械 |
| 17 | 弹簧垫圈 | φ8 | 个 | 100 |  |  | 工业机械 |
| 18 | 打印机耗材 | MLT-D1043 | 套 | 2 |  |  | 工业机械 |
| 19 | 气管 | 4mm | 米 | 50 |  |  | 工业机械 |
| 20 | 除锈剂 | WD-40/500ML | 罐 | 4 |  |  | 工业机械 |
| 1 | 显影剂  | 美国磁通 SKD-S2  | 瓶  | 30 |  |  | 增材制造 |
| 2 | 镊子  | VETUS ESD242 防静电  | 只 | 5 |  |  | 增材制造 |
| 3 | 防静电手套 | 5副/包 | 包 | 5 |  |  | 增材制造 |
| 4 | 棉签 | 500支/包 | 包 | 5 |  |  | 增材制造 |
| 5 | 擦手纸 | 幸福阳光商用擦手纸 | 包 | 40 |  |  | 增材制造 |
| 6 | 光敏树脂 | 引发波长：405nm；粘稠度：362（@20℃|cps）；材料颜色：白色；光穿：0.127mm；打印精度：10.00mm | 瓶  | 5 |  |  | 增材制造 |
| 7 | 喷壶 | 手压，3升 | 个 | 5 |  |  | 增材制造 |
| 8 | 手枪钻电池 | 适用Bosch GSR 120-LI电钻（12V2.1Ah） | 只 | 1 |  |  | 增材制造 |
| 9 | 货柜 | 1000\*500\*1800蓝色双门（柜体厚度1.0、立柱厚度1.0、单层承重150kg） | 组 | 2 |  |  | 增材制造 |
| 10 | 货架 | 1500\*500\*2000黑色四层主架（材料厚度0.7、立柱规格40\*80、单层承重300kg） | 组 | 6 |  |  | 增材制造 |
| 11 | 货架收纳箱 | 外径440\*330\*100四格 | 只 | 6 |  |  | 增材制造 |
| 12 | 货架收纳箱 | 外径440\*330\*170单格 | 只 | 6 |  |  | 增材制造 |
| 13 | 货架收纳箱 | 外径400\*250\*16斜口（配组合螺丝） | 只 | 10 |  |  | 增材制造 |
| 1 | 无尘纸 | 防静电、4寸、1200张/包 | 包 | 6 |  |  | CAD |
| 2 | 镜头清洁湿巾 | 蔡司、400片/盒 | 盒 | 2 |  |  | CAD |
| 3 | 一次性丁晴手套 | 食品级、蓝、中码、100只/盒 | 盒 | 4 |  |  | CAD |
| 4 | 防尘口罩 | KN95活性碳、耳戴式、50只/盒 | 盒 | 5 |  |  | CAD |
| 5 | PLA耗材 | 易生1.75mm-1KG/盒（黑、红、蓝、白、黄各2盒） | 盒 | 10 |  |  | CAD |
| 6 | 光敏树脂 | 易生1KG/瓶（黑、红、蓝、白、黄各1瓶） | 瓶 | 5 |  |  | CAD |
| 7 | ABS耗材 | 易生1.75mm-1KG/盒（黑、红、蓝、白、黄各2盒） | 盒 | 10 |  |  | CAD |
| 8 | 多功能切菜器 | 多功能切菜器、仿刀设计 | 个 | 1 |  |  | CAD |
| 9 | 四轴直升机 | 司马TF1001、特技定高四轴直升机 | 个 | 1 |  |  | CAD |
| 10 | 蒸汽车 | 蒸汽车、斯特拉发动机、L车 | 个 | 1 |  |  | CAD |
| 11 | 机械手 | 未组装CL1标准版HM-MS07 | 个 | 1 |  |  | CAD |
| 1 | 维修手册打印耗材 | （8包纸） | 包 | 1 |  |  | 汽车技术 |
| 2 | 金1号（OUZHONG）SP GF-6A | 净含量: 4L 分类: 合成 粘度级别:SP GF-6A汽油机机油 | 桶 | 6 |  |  | 汽车技术 |
| 3 | 化油器清洗剂02 | 品牌名称：车益捷 | 箱 | 1 |  |  | 汽车技术 |
| 4 | 南孚5号电池 | 南孚5号电池 | 节 | 20 |  |  | 汽车技术 |
| 5 | 南孚7号电池 | 南孚7号电池 | 节 | 20 |  |  | 汽车技术 |
| 6 | 无纺布 | 品牌：苏娘 颜色：蓝色；25cm\*37cm\*500片/卷 | 卷 | 4 |  |  | 汽车技术 |
| 7 | 保险丝迷你款混合装 | 品牌：卡思哲 型号：迷你（35片） | 套 | 2 |  |  | 汽车技术 |
| 8 | 保险丝小号混合装 | 品牌：卡思哲 型号：小号（35片） | 套 | 2 |  |  | 汽车技术 |
| 9 | 保险丝号中号混合装 | 品牌：卡思哲 型号：中号（35片） | 套 | 2 |  |  | 汽车技术 |
| 10 | 别克威朗电源保险丝 | 别克威朗保险丝120A连体保险丝及分保险丝大功率 | 套 | 3 |  |  | 汽车技术 |
| 11 | 雪佛兰科鲁兹1.6L发动机气门锁片 | 品牌名称：雪佛兰 科鲁兹（64片锁片） | 套 | 2 |  |  | 汽车技术 |
| 12 | 雪佛兰科鲁兹1.6L发动机活塞总成 | 品牌名称：雪佛兰 型号:1.6L发动机 | 套 | 1 |  |  | 汽车技术 |
| 13 | 雪佛兰科鲁兹1.6L发动机活塞环 | 品牌名称：福宝斯 型号:pp0400-0-AE | 套 | 5 |  |  | 汽车技术 |
| 14 | 紫铜棒 | 紫铜棒 （长30cm\*直径2.5cm） | 个 | 2 |  |  | 汽车技术 |
| 15 | 尾气分析仪修正调试 | 标准气体+恢复标定（消耗品） | 套 | 1 |  |  | 汽车技术 |
| 16 | 雪佛兰BCM车身模块K9汽车连接器插头针端子 | A/B/C/D/E/F/G7款不同颜色插座（拆车件） | 套 | 1 |  |  | 汽车技术 |
| 17 | 汽车诊断平板电脑(BOSCH) | DCU110升级及维修恢复出厂性能（屏幕维修、电池更换） | 台 | 1 |  |  | 汽车技术 |
| 18 | 蓝色PU橡胶手套 | 9寸（100只/盒） | 盒 | 8 |  |  | 汽车技术 |
| 19 | 山水动力CAN线识别示波万用表 | S60（包括维修资料及探针） | 套 | 2 |  |  | 汽车技术 |
| 1 | 2寸尼龙砂碟 （黄色） | 3M正品 | 个 | 50 |  |  | 车身修理 |
| 2 | 3寸尼龙砂碟 （紫红） | 3M正品 | 个 | 50 |  |  | 车身修理 |
| 3 | 2寸转聚托盘 | 3M正品 | 个 | 2 |  |  | 车身修理 |
| 4 | 3寸转聚托盘 | 3M正品 | 个 | 2 |  |  | 车身修理 |
| 5 | 冲压铆钉 | 材质：碳钢类型：半空心铆钉规格：5\*5mm用途：汽车铝车身维修用 | 个 | 50 |  |  | 车身修理 |
| 6 | 抽芯铆钉 | 材质：碳钢 类型：半空心铆钉 规格：5\*5mm用途：汽车铝车身维修用 | 个 | 50 |  |  | 车身修理 |
| 7 | 前纵梁组合件5件套 | 按大赛要求定制，符合比赛要求根据汽车纵梁结构，分成A/B/C/D/E板件组成，材料采用1.5厚度冷压钢板加工定制而成，表面采用电容底漆处理，防腐美观，坚固耐用。 | 套 | 15 |  |  | 车身修理 |
| 8 | 上汽RX3翼子板（左前） | 按大赛要求定制，荣材料采用0.8厚度冷压钢板加工定制而成，表面采用电容底漆处理，防腐美观，坚固耐用 | 套 | 8 |  |  | 车身修理 |
| 9 | 钣金门板 | 门板框架参照大赛文件上汽荣威车型尺寸：120\*80mm材质：采用0.8mm冷轧钢板定制加工而成，表面采用电泳底漆处理，防腐美观，坚固耐用。 | 个 | 6 |  |  | 车身修理 |
| 10 | 3m打磨砂带、环形 | 10\*300 | 卷 | 50 |  |  | 车身修理 |
| 11 | 麻花钻 | 上海 上工 Ф6.0mm（10） Ф6.7mm（10） | 个 | 20 |  |  | 车身修理 |
| 12 | 气体保护焊焊丝 | Ф0.8 金桥牌1盘、大西洋牌2盘 每盘15Kg | 盘 | 3 |  |  | 车身修理 |
| 13 | 导丝嘴 | Ф0.8 短的长度20mm | 个 | 5 |  |  | 车身修理 |
| 14 | 黑金刚打磨片 | 3M 5寸 | 个 | 5 |  |  | 车身修理 |
| 15 | 胶粘剂 | 3M 04240 | 支 | 4 |  |  | 车身修理 |
| 16 | 耳塞 | 3M | 副 | 50 |  |  | 车身修理 |
| 17 | 清洁剂 |  3M 08984 500ml | 瓶 | 2 |  |  | 车身修理 |
| 18 | 塑料保险杠 | 荣威车型 | 个 | 1 |  |  | 车身修理 |
| 19 | 碳棒 | 与机器匹配 | 根 | 10 |  |  | 车身修理 |
| 1 | 上汽荣威 950左前车门总成 | 上汽荣威左前车门原厂配件，按大赛要求，符合比赛要求。表面采用电容底漆处理，防腐美观，坚固耐用 |  | 1 |  |  | 车身修理 |
| 2 | 左前门板专用卡尺 | 夸夫曼定制材质：采用2mm铝板定制加工而成，表面喷漆处理，防腐美观，坚固耐用。世赛门板测量专用卡尺8件套，铝盒包装。 |  | 1 |  |  | 车身修理 |
| 3 | 左前翼子板专用卡尺 | 夸夫曼定制材质：采用2mm铝板定制加工而成，表面喷漆处理，防腐美观，坚固耐用。世赛翼子板测量专用卡尺7件套，铝盒包装。 |  | 1 |  |  | 车身修理 |
| 1 | PPG Plus3310-695095， P2000干磨砂纸 | 6寸，50张／盒 | 盒 | 1 |  |  | 汽车喷漆 |
| 2 | PPG Plus3340—602095 圆形灰色菜瓜布 | 20片／盒 | 盒 | 2 |  |  | 汽车喷漆 |
| 3 | P565-5605自流平中涂底漆 | 2.5L／桶 | 桶 | 2 |  |  | 汽车喷漆 |
| 4 | P210-844底漆配套固化剂 | 2.5 L／桶 | 桶 | 2 |  |  | 汽车喷漆 |
| 5 | P551-1052合金原子灰 | 1.8KG／罐 | 桶 | 10 |  |  | 汽车喷漆 |
| 6 | P850-14除油剂 | 5 L／桶 | 桶 | 2 |  |  | 汽车喷漆 |
| 7 | P190-7020专用环保超高固清漆 | 5 L／桶 | 桶 | 3 |  |  | 汽车喷漆 |
| 8 | P210-8815清漆配套固化剂 | 2.5 L／桶 | 桶 | 2 |  |  | 汽车喷漆 |
| 9 | P850-1689清漆稀释剂 | 5 L／桶 | 桶 | 1 |  |  | 汽车喷漆 |
| 10 | P992-8935洋红 | 1L／罐 | 罐 | 1 |  |  | 汽车喷漆 |
| 11 | P992-8911蓝色 | 1 L／罐 | 罐 | 1 |  |  | 汽车喷漆 |
| 12 | PPG Plus6060-1302N95防尘口罩 | 20只／盒 | 盒 | 5 |  |  | 汽车喷漆 |
| 13 | PPG Plus3510-0117免洗枪壶套装 | 套 | 套 | 30 |  |  | 汽车喷漆 |
| 14 | 3M喷漆防毒口罩 | 只 | 只 | 10 |  |  | 汽车喷漆 |
| 15 | 一次性丁晴手套（中号） | 50副／盒 | 盒 | 10 |  |  | 汽车喷漆 |

**二、投标人须具备的资格条件**

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．投标人**报名和开标时**必须携带**营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）**

4．投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

**三、招标内容及要求**

1．招标内容：机械汽车类耗材

2．服务期限：签订合同后10日内完成供货。

3．质量标准：符合国家现行有关规范。

4．预算金额：**9.95万元。超过预算金额的报价为无效报价**。

**四、投标保证金及履约保证金**

1、本项目投标保证金为**人民币2000元**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求设计并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

**五、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点**

1、招标文件获取时间：**2022年7月11日—7月15日（9:00-11:00；15:00—17:30）；**

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2、投标文件递交截止时间：**2022年7月18日15时05分00秒；**

3、开标时间：**2022年7月18日15时05分00秒；**

4、投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼11楼会议室。

5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**六、期望得到的协助与配合**

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

**七、疫情防控要求**

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），所有进入校园的人员除了必须戴口罩、测体温、查验健康码、行程码，扫场所码等，还必须持有有效的72小时内核酸阴性证明，来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，按照疾控部门要求执行。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**